<AVRWorkspace><IOSettings><CurrentRegisters><TIMER_COUNTER_1><register register="ICR1" group="TIMER_COUNTER_1" display="1" locked="0"/></TIMER_COUNTER_1><TIMER_COUNTER_1><register register="OCR1A" group="TIMER_COUNTER_1" display="1" locked="0"/></TIMER_COUNTER_1><TIMER_COUNTER_1><register register="OCR1B" group="TIMER_COUNTER_1" display="1" locked="0"/></TIMER_COUNTER_1><TIMER_COUNTER_1><register register="TCCR1A" group="TIMER_COUNTER_1" display="1" locked="0"/></TIMER_COUNTER_1><TIMER_COUNTER_1><register register="TCCR1B" group="TIMER_COUNTER_1" display="1" locked="0"/></TIMER_COUNTER_1><TIMER_COUNTER_1><register register="TCNT1" group="TIMER_COUNTER_1" display="1" locked="0"/></TIMER_COUNTER_1><TIMER_COUNTER_1><register register="TIFR" group="TIMER_COUNTER_1" display="1" locked="0"/></TIMER_COUNTER_1><TIMER_COUNTER_1><register register="TIMSK" group="TIMER_COUNTER_1" display="1" locked="0"/></TIMER_COUNTER_1></CurrentRegisters></IOSettings><part name="ATmega32"/><Files/></AVRWorkspace>
